Как установить и запустить программу:

* - Скопируйте Папку «Инкубатор» со всеми файлами в удобное место на Вашем компьютере.

 Если Вы получили программу в архиве, то разархивируйте ее и скопируйте Папку «Инкубатор» со всеми файлами в удобное место на Вашем компьютере.

* - Создайте ярлык файла Viever.exe и разместите его на рабочем столе (для удобного запуска программы инкубатора).
* - Вставьте шнур USB (поставляется вместе с Блоком сбора информации, сам блок на этом этапе можно не включать) в гнездо USB Вашего компьютера.
* - Через некоторое время компьютер выдаст сообщение о новом устройстве ( Prolific USB-to-Serial Comm Port) и его готовности к работе.

Если этого не произошло…необходимо поставить драйвер этого устройства вручную, для этого… Откройте папку driver (находится в папке «Инкубатор») , запустите и установите драйвер соответствующий системе на компьютере.

* Подключите USB кабель к компьютеру и Блоку сбора информации.
* Запустите программу Viever.exe
* После запуска необходимо убедиться, что установлена связь между компьютером и блоком сбора информации.

 Если связь установлена, то в левой колонке с файлами вы увидите файлы которые находятся на флеш карте в блоке сбора.

 Если эта колонка пуста, значит связь не установлена. Откройте в программе вкладку «Выбрать порт подключения устройства сбора» и щелкните на нужный COMпорт с надписью Prolific USB-to-Serial Comm Port(COMxx). Необходимо выбрать тот который соответствует USB входу.

После установления связи, откроются все колонки с файлами, программа готова к работе в полном объеме.